-Documente necesare pt. ef. RECEPTIEI  la terminarea lucrarilor de construire:
1)-Comunicare incheiere lucrari catre primarie:

2)- Carte de identitate/buletin –copie;

3)-Autorizatie de construire –copie;

4)-Comunicare incepere lucrari catre primarie – copie;

5)-Facturi/ chitante/ O.P.-uri, efectuare plata taxe (0,1%; 0,5%) ISC( acolo unde nu s-a efectuat plata/ taxa la inceperea si terminarea lucrarilor trebuie efectuata urgent) copii chitante/facturi,etc.

6)-Plan de amplasament privind distantele (vecinatatile/fereastra de lumina) - copie;

7)-Plan de situatie (releveu)/fisa corpului de situatie, demisol/parter/etaj/ mansarda –copie;  

8)-Copie pagina cu A.C./A.D./A.U. din memoriul tehnic/ de rezistenta/ de arhitectura - copie;

9)-Acolo unde s-a obtinut autorizatie de demolare (A.D.) –copia acesteia si procesul verbal de receptive;
10)-Certificatul Energetic pt locuinta nou construita (un exemplar in original);

………………………………………………………………………………………………………………………………

11)- Dupa prezentarea la ISC cu instiintarea si anxa aferenta, ISC-ul elibereaza o adeverinta cu care va prezentati la primarie- copie. - Fara aceasta adeverinta nu se poate face receptia la terminarea lucrarii; 

13)-Prezentarea Planului de amplasament  si delimitare a locuintei (PAD)- POSTEXECUTIE, intocmita de un cadastrist/topometrisc; 

13)-Beneficiarul stabileste  comisia + data receptiei si solicita in scris catre primar intrunirea acesteea;
Conf. HG 343/2017 comisia de receptive la terminarea lucrarii este formata obligatoriu din:
- un reprezentant desemnat de de investitor, care este si presedintele comisiei de receptive;

- un reprezentant al autoritatii admin. publice competente care a emis A.C.;

- 1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei – art. 11, alin1);

- Secretariatul  comisie de rec. este asigurat de un “diriginte de santier autorizat” care intocmeste documentele de receptive la terminarea lucrarilor si intocmeste cartea tehnica a lucrarilor. El nu face parte din comisia de receptive – (art. 11, alin. 3 si 4).

